采购需求

一、技术参数配置要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **配 置** | **参考品牌** | **数量** |
| 二级显示小屏（andriod系统） | 24寸 A40/四核/1.5GHZ 外壳尺寸：556\*332.3\*30 内屏：524.3\*293.3 分辨率：1920\*1080 运存：2GB及以上 存储：32GB及以上 端口：HDMI、USB\*2、音频输出、TF卡插槽 | 喜仕达 | 12 |
| 一级屏Android终端盒子 | 支持：无线投屏、手机遥控、蓝牙传输、自建热点等 接口：HDMI、AV、USB、网口/无线 中间件：基于XML、Lua、JavaScript等语言运行，支持多种前端展示，可解析csp | 喜仕达 | 2 |
| 自助报道机 | 外形尺寸：1480\*530\*386 CPU:1900/四核/2.0GHZ 内存:4G 硬盘:64GB 19寸液晶显示屏 红外触摸，10点触控 打印方式：热敏 打印寿命：100KM、150万次 接口：USB\*2、RJ-45\*1 支持磁条卡、医保卡、医保电子凭证、电子健康卡读卡、一维码、二维码 支持读取纸质、LCD、手机屏幕上的条码信息 | 喜仕达 | 2 |

备注：以上清单中所列品牌为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌且须满足采购人技术参数配置要求，否则作无效标处理。

二、商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | 歙县人民医院 |
| **2** | **供货完成时限** | 签订合同15天内完成，根据采购人需求分两次供货 |
| **3** | **货物包装运输要求** | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| **6** | **验收** | 合格 |
| **7** | **付款** | 付款人： 歙县人民医院  付款方式：验收合格满三个月一次性付款。 |
| **8** | **履约保证金** | / |