采购需求

一、技术参数配置要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **配 置** | **参考品牌** | **数量** |
| 二级显示小屏（andriod系统） | 尺寸 23.6英寸物理分辨率 1920\*1080 显示尺寸 556（H）\*332（V）显示色彩 16.7M可视角度 全视角亮度 250cd/m2对比度 3000:1输入电压 AC110-240v 50/60HZ待机功率 ≤0.5W,支持低功耗待机模式额定功率 ≤48W安装方式 壁挂式工作温度／湿度 0℃~50℃/20%～80%机器寿命 ≥50000小时 CPU 四核ARM处理器运存 标配 1G 内存 NAN FLASH 8G网卡 100/1000M千兆网卡 多媒体USB接口：二组（前置） 高清接口（HDMI）一组（前置） MIC输入（前置) | 喜仕达 | 12 |
| 一级屏Android终端盒子 | 处理器 4核ARM处理器 存储器 DDR3 2G bytes NAN FLASH 8G视频解码 支持MPEG-1,2,4 H.264 High Profile VC-1流媒体解码 图片支持 JPEG、GIF视频输出 HDMI 1080p,1080i,720p， 模拟视音频输出CVBS-直播节目使用音频解码 MP1，MP2，MP3，MP4，AAC（高级音频编码）,wma接口 RJ-45, 10/100M Base T Ethernet网口、 2xUSB2.0 HOST接口、5V电源插口、模拟视音频输出、红外遥控接口。 操作系统 Android7.1网络协议 网络：TCP/IP, UDP, TFTP, FTP, HTTP 多播：IGMP v2, TS over UDP, TS over RTP 接入控制：PPPOE, DHCP, 静态IP地址配置，Wifi，4G，无线 ISMA: ISMA1.0 , RTP/RTCP/RTSP协议组中间件（必须） Lotevision  采用基于XML及LUA脚本语言的中间件技术，可实现与多种前端方便对接 支持cache数据库通讯，可解析csp 内嵌叫号前段软件 | 喜仕达 | 2 |
| 自助报道机 | 标准配置：显示模块（21.5寸EDP多点触摸屏）、读卡模块（支持非接触式卡和接触式卡）、PSAM模块、通讯模块（全网通4G、RJ45网口、蓝牙、Wifi）、一/二维条码扫描模块、电源模块、80mm自动切刀打印模块、系统：Android 7.1 "选加模块1：二代身份证选加模块2：立柱支架 | 山东鲲遨 | 2 |

备注：以上清单中所列品牌为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌且须满足采购人技术参数配置要求，否则作无效标处理。

二、商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | 歙县人民医院 |
| **2** | **供货完成时限** | 签订合同15天内完成，根据采购人需求分两次供货 |
| **3** | **货物包装运输要求** | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| **4** | **验收** | 合格 |
| **5** | **付款** | 付款人： 歙县人民医院 付款方式：验收合格满三个月一次性付款。 |
| **6** | **履约保证金** | **/** |